Data/hora: 15/06/2024 16:03:12

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 10/08/1998
Data da última atualização: | 22/08/2007
Autoria: | AMORIM, M. D. de; DUARTE, O. C. M. B.
Título: | XGOP-B: um modelo estendido com previsao de ponto de quebra para trafegos de video MPEG.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 16., 1998, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 1998.
Páginas: | p.723-741
Idioma: | Português
Conteúdo: | Nas futuras redes de servicos integrados, algumas aplicacoes serao tao exigentes com relacao a qualidade de servico que a rede devera ser capaz de oferecer servicos com garantias deterministicas de desempenho. Ao se prover tal servico, para que nao haja desperdicio de recursos, e fundamental que o modelo do trafego seja o mais acurado possivel. Este trabalho propoe o modelo XGOP-B (eXentended GOP-Based model) como uma solucao extremamente atrativa na caracterizacao de fontes de video MPEG. Os resultados mostram que, por incorporar propriedades deste padrao em sua estrutura, o modelo XGOP-B resulta em otimos niveis de acuracia de parametrizacao.
Palavras-Chave: | Computer networks; Redes de computadores.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (7130-1) - ADD - PL - -- - 004.6 - SIM - 1998.00001 - DIS