Data/hora: 11/06/2024 05:39:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Rondônia.	
Data corrente: 	25/05/2009	
Data da última atualização: 	26/05/2009	
Autoria: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária.	
Título: 	BIODIGESTOR para tratamento de resíduos agrícolas.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.	
Descrição Física: 	1 DVD, (60'), NTSc, son., color.	
Série: 	(Dia de Campo na TV, v. 4, n. 7).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Programa de TV.	
Conteúdo: 	O Biodigestor anaeróbio (que funciona na ausência de ar)  é uma tecnologia desenvolvida para o tratamento de resíduos orgânicos, com resultados já bem conhecidos de capacidade de depuração de resíduos (fezes e urina) produzidos por animais e pessoas. Os biodigestores apresentam a vantagem de, além de tratar o esgoto, gerar um combustível renovável, o biogás (composto basicamente de metano e gás carbônico) e também o efluente (líquido) tratado pelo sistema, utilizado na agricultura como fertilizante. É uma tecnologia que promove a sustentabilidade da atividade rural em termos econômico, social e ambiental. A Embrapa Instrumentação Agropecuária, em parceria com  o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, desenvolveu um biodigestor anaeróbio.  A tecnologia é resultado de um ano de pesquisa e investimentos de cerca de 400 mil reais.   O biodigestor, que está em funcionamento na Escola Técnica Estadual Astor de Mattos Carvalho (ETEC), em Cabrália Paulista (SP), é do tipo tubular, de sistema fechado, composto por geomembrana de borracha - semelhante a uma câmara de ar de pneu, mas com capacidade bem maior. Recebe aproximadamente 250 mil litros de líquido, acrescidos do mesmo volume de biogás. O biodigestor instalado em Cabrália Paulista utiliza todo o esgoto orgânico, como fezes e urina, e é tema de ensino incluído na grade curricular.  O biogás produzido abastece fogões de cozinha, aquece granjas, move motor e gerador elétrico e o biofertilizante é utilizado para adubar os plantios agrícolas.
	
Thesagro: 	Biodigestor; Resíduo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Amapá (CPAF-AP)	
Exemplares: 	CPAMN - (23540-1) - EMB - DV - DV - 07/09 -  - 2009.00007 - DIS
CPAF-AP - (14521-1) - EMB - DV - DV - 078 -  - 2009.078 - DIS
CPAA - (21518-1) - EMB - DV - DV - DVD15/2009 -  - 2009.00201 - DIS
CPAF-RO - (13546-1) - ADD - DV - DV - DV-030 -  - 030 - DIS