Data/hora: 08/06/2024 03:58:54

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 01/12/2011
Data da última atualização: | 04/05/2023
Autoria: | FEITOSA, D. G.; HERNANDEZ, F. B. T.; NEALE, C. M. U.; TEIXEIRA, A. H. de C.; SANTOS, G. O.
Afiliação: | D. G. FEITOSA; F. B. T. HERNANDEZ; C. M. U. NEALE; ANTONIO HERIBERTO DE CASTRO TEIXEIRA, CPATSA; G. O. SANTOS.
Título: | Evapotranspiração de referência cálculada à intervalos de dados horários e diário.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 21., 2011, Petrolina. As oportunidades de empreendedorismo na agricultura irrigada: anais. Petrolina: ABID, 2011.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O conhecimento da evapotranspiração é fundamental para a estimativa da necessidade de irrigação. Entre os diversos métodos existentes para a realização do cálculo, o método de Penman-Monteith é considerado como o mais preciso, podendo se calcular a evapotranspiração de referência tanto utilizando médias de dados diários quanto a soma das médias das variáveis horárias. Dessa forma, objetivou-se neste trabalho a comparação dos cálculos de evapotranspiração com os dados diários e horários na região do noroeste paulista, para verificar se existe diferença entre os métodos e qual deve ser adotado dentro do manejo da irrigação. Os resultados preliminares indicam que a evapotranspiração de referência calculada com dados médios diários, apresenta valores em média 6% acima dos valores da evapotranspiração calculada com os dados horários, manifestando a necessidade do uso de um lisímetros para verificar o método mais preciso.
Palavras-Chave: | Penman-Monteith.
Thesagro: | Clima; Evapotranspiração; Irrigação.
Thesaurus Nal: | Climate.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/48759/1/Heriberto1Congresso-Irrigacao-2011.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (46067-1) - UPC - AA - CD - 848 -  -  - DIS