Data/hora: 17/06/2024 17:36:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	25/11/2005	
Data da última atualização: 	20/08/2018	
Autoria: 	ANGELOTTI NETO, A.; FERNANDES, E. J.	
Afiliação: 	Antonio Angelotti Netto, CNPDIA; Edemo João Fernandes, Universidade Estadual PaulistA - Unesp/Departamento de Engenharia Rural.	
Título: 	Condutividade hidráulica de um Latossolo Vermelho em pousio e cultivo intensivo.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 40, n. 8, p. 797-802, ago. 2005	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Hydraulic conductivity of a Red Latosol under fallow and intensive cultivation.	
Conteúdo: 	O entendimento e a predição do fluxo de água no solo são essenciais ao manejo agrícola e ambiental. O objetivo deste trabalho foi determinar e comparar a condutividade hidráulica obtida com a técnica do perfil instantâneo no campo, em um solo mantido em pousio por seis anos e outro cultivado intensivamente por igual período. A técnica empregada para a obtenção da condutividade hidráulica foi a de Hillel. A quantidade de água no Latossolo Vermelho foi determinada convertendo-se os valores de potencial matricial da água no solo em umidade volumétrica, segundo a equação de van Genuchten. As determinações de potencial matricial foram realizadas nas profundidades de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0 m, ao longo de 24 dias. Os maiores valores de condutividade hidráulica até a profundidade de 1,0 m ocorreram no solo em pousio. O parâmetro condutividade hidráulica saturada é o responsável pelos maiores valores da função K(q) determinada em todas as profundidades, independentemente da umidade do solo utilizada como referência.	
Palavras-Chave: 	água no solo; curva de retenção; instantaneous profile; manejo de solo; perfil instantâneo; retention curve; tensiômetros.	
Thesaurus Nal: 	soil management; soil water; tensiometers.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/33309/1/40n08a10.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (33309-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS