Data/hora: 18/06/2024 18:50:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	02/07/1996	
Data da última atualização: 	16/08/2007	
Autoria: 	SANTOS, A. D.; FERNANDES, E. S. T.	
Título: 	Extracao do paralelismo em arquiteturas com capacidade de execucao condicional.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES - PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 15., 1995, Canela. Anais... Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Informática,1995.	
Páginas: 	p.77-91.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O artigo apresenta o modelo CONDEX: uma arquitetura do tipo VLIW com capacidade de execucao condicional. A arquitetura basica e formada por multiplas unidades funcionais independentes que podem operar concorrentemente, processando diversas instrucoes procedendo do mesmo programa de aplicacao. Alem da especificacao do modelo de arquitetura, o artigo descreve algumas tecnicas para geracao de codigo paralelo para configuracoes derivadas do modelo CONDEX e os experimentos para avaliar a qualidade desse codigo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (3417-1) - ADD - PL - -- - 004.36 - SIM - 1995.00007 - DIS