Data/hora: 26/05/2024 05:42:01

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/08/2004
Data da última atualização: | 04/12/2006
Autoria: | FERNANDES, M. R.
Título: | Síntese e caracterização espectroscópica de materiais orgânicos para eletrônica molecular.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | São Carlos, 2002.
Páginas: | 116 p.
Idioma: | Português

Notas:

Tese (Doutorado)- Instituto de Química de São Carlos. Universidade de São Paulo, 2002.
Orientador: Prof. Dr. Francisco Carlos Nart

Conteúdo:

Polímeros conjugados, como o poli(p-fenileno-vinileno), PPV, possuem potencial aplicação em três áreas distintas: eletrônica, eletro-óptica e fotônica, devido as suas propriedades semicondutoras e como exemplo da aplicação desta classe de polímeros pode-se citar em eletrônica os transistores, diodos e circuitos integrados, em eletro-óptica os diodos de emissão de luz (LED), lasers eletricamente pulsados, células solares etc. e em fotônica tem-se desenvolvimentos nas áreas de computação e comunicações l. 
Embora atualmente, ainda prevaleça a utilização de semicondutores inorgânicos nestas áreas, a principal vantagem dos semicondutores poliméricos é a possibilidade de processamento para se formar estruturas robustas com formato e tamanho desejado. 
Polímeros conjugados são polímeros que têm ligações duplas e simples , intercaladas possuindo uma estrutura eletrônica deslocalizada pela interação das ligações formadas pela sobreposição dos orbitais Pz do carbono ao longo da cadeia, o que confere ao  material propriedades semelhantes às semicondutores inorgânicos e de metais 2. Fortes ligações 7t ao longo da cadeia comparadas à fraca sopreposição dos orbitais entre as cadeias fornece a esses materiais uma estrutura eletrônica quasi-uni-dimensional, bastante diferente dos materiais condutores e semicondutores convencionais. 
A resposta deste sistema para a excitação eletrônica é não-linear, ou seja, a injeção de um elétron e/ou um buraco na cadeia conjugada pode produzir um estado excitado auto-localizado, que pode então decair radiativamente. Este fenômeno é o que possibilita a utilização destes materiais em dispositivos eletroluminescentes. O trans-poliacetileno (PA), poli-para-fenileno (PPP) e o PPV, representados na ...Figura 1, são exemplos de polímeros conjugados, sendo que o PPV pode ser considerado um co-polímero formado pelos dois primeiros.

Palavras-Chave: | eletrônica molecular; espectroscopia optica; materiais orgânicos; OLED; polímeros.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8342-1) - ADD - TS - -- -  - FER - 2004.00051 - DIS