Data/hora: 02/06/2024 14:36:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	28/02/2008	
Data da última atualização: 	28/02/2008	
Autoria: 	FERRAZ, S. F. de B.; MARSON, J. C.; FONTANA, C. R.; LIMA, W. de P.	
Título: 	Uso de indicadores hidrológicos para classificação de trechos de estradas florestais quanto ao escoamento superficial.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 75, p. 39-49, set. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estradas florestais têm sido apontadas como fontes de problemas ambientais relacionados à alteração da dinâmica da água e sedimentos. Neste estudo foram avaliados indicadores hidrológicos de escoamento superficial em trechos de estradas florestais para fins de identificação de pontos críticos de erosão e acúmulo de água no solo. Para tal, a malha viária de uma fazenda de produção de madeira foi dividida em 252 trechos de estradas, para os quais foram calculados quatro indicadores hidrológicos: declividade média do terreno, declividade da rampa, Fator LS e índice topográfico. A análise dos indicadores baseouse na estatística descritiva para identificação de outliers, análise de componentes principais para análise da variabilidade entre variáveis e entre observações e, de agrupamento para identificação de grupos de trechos com características semelhantes. Os resultados permitiram a classificação dos trechos de estradas em cinco tipos principais: de topo de morro, de fundo de vale, planas, com declividade e posicionadas
na direção da vertente principal. Dentre os tipos citados, os indicadores são capazes de destacar trechos mais críticos que diferem dos demais e que são potenciais fontes de problemas de erosão e de alagamento em estradas florestais. A análise de componentes principais mostrou duas fontes de variação, relacionadas à característica topográfica do terreno e ao desenho da construção de estrada, e os indicadores representam bem estas características. O método mostrou-se apropriado para identificação de trechos críticos de estradas que precisam ser reavaliados e também no planejamento da malha viária de novos projetos florestais.	
Palavras-Chave: 	Modelagem hidrológica.	
Thesagro: 	Erosão; Sistema de Informação Geográfica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (42520-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS