Data/hora: 08/06/2024 05:49:46

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 12/04/1993
Data da última atualização: | 11/10/2007
Autoria: | PURISSIMO, C.; CAMPOSILVAN, D.; FOLONI, L. L.; SCALEA; M. J.
Título: | Sistema de aplicacao de herbicidas com gota controlada em plantio direto.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | In: SEMINARIO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA, 3., 1984, Campinas. Anais... Londrina: EMBRAPA-CNPS, 1984.
Páginas: | p.547-557.
Série: | (EMBRAPA-CNPS. Documentos, 7).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O aplicador de gota controlada (CDA) Micromax foi comparado com o equipamento convencional de bicos hidraulicos. Diversas doses de glifosate e volumes de solucao, em condicoes tipicas de aplicacao de pre-plantio de soja em sistema de plantio direto, foram as variaveis estudadas. Os trabalhos foram conduzidos no ano agricola 1982/83, nos estados do Rio Grande do Sul, Parana e Mato Grosso do Sul. Os resultados obtidos atestam a viabilidade do emprego de glifosate com baixos volumes de calda, sem prejuizo no grau de controle, a possibilidade de reducao da dose de glifosate com o equipamento Micromax, para algumas plantas daninhas. A viabilidade de esse equipamento de aplicar glifosate com reucao do volume de agua, sem prejuizo a atuacao do herbicida, contribui  para reduzir o custo de aplicacao.
Palavras-Chave: | Agricultural equipment; Aplicacao; Application; Herbicide; Planta daninha; Soybean; Weed.
Thesagro: | Controle Químico; Equipamento Agrícola; Herbicida; Soja.
Thesaurus Nal: | chemical control; no-tillage.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)