Data/hora: 19/06/2024 11:42:19

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 26/10/1993
Data da última atualização: | 26/12/2016
Autoria: | FERRACINI, V. L.; FRANCA, M. C. P.
Afiliação: | VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; MARIA CONCEIÇÃO PAIVA FRANÇA, CEPAT/CNP.
Título: | Aldeídos em exaustão de motores a etanol.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | Atualidade do Conselho Nacional de Petróleo, Brasília, v.15, n.83, p.27-32, jul./ago. 1983.
Idioma: | Português
Conteúdo: | No presente trabalho foi feita a determinação dos níveis dos compostos carbonílicos e de formaldeído presentes nos gases de exaustão de motores convertidos para utilizar álcool etílico hidratado como combustível, usando-se os métodos clássicos espectrofotométricos da 2,4 - dinitrofenilhidrazina (2,4-DNFH)18 e do ácido cromotrópico, 29, respectivamente, os quais nos dão uma estimativa dos níveis dos compostos examinados e estão obviamente sujeitos a confirmação pela utilizacao de métodos mais apropriados. Analise via cromatografia gasosa, do condensado parcial dos gases de exaustão, também foi realizada.
Palavras-Chave: | Aldeídos; Composto carbonílico; Exaustão; Impacto.
Thesagro: | Álcool; Combustível; Etanol; Gás; Gasolina; Meio Ambiente; Motor; Poluição.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (1575-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS