Data/hora: 01/06/2024 22:06:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	07/10/2008	
Data da última atualização: 	07/10/2008	
Autoria: 	MINETTE, L. J.; SILVA, E. N. da; FREITAS, K. E. de; SOUZA, AM. P. de; SILVA, E. P.	
Título: 	Análise técnica e econômica da colheita florestal mecanizada em Niquelândia, Goiás	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.6, p.659-665, nov./dez. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi analisar técnica e economicamente as etapas da colheita mecanizada de madeira de eucalipto correspondentes ao corte, extração, processamento e transporte. Na análise técnica, comparou-se diferentes modos de produção em termos de produtividade por hora efetiva e observou-se os tempos dos elementos do ciclo operacional de cada máquina estudada. Economicamente, determinou-se os custos de produção de cada máquina que atuam nestas etapas. Concluiu-se que o maior custo de produção foi o da máquina Feller-Buncher, que atua na etapa de corte. Os diferentes modos de produção não se diferenciaram estatisticamente dos modos para o Feller-Buncher e para o Traçador florestal. Entretanto, para o Carregador florestal obteve diferença estatítica entre o tempo de preenchimento dos dois diferentes tamanhos de carga.	
Palavras-Chave: 	Mecanização florestal.	
Thesagro: 	Custo; Produtividade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21603-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS