Data/hora: 14/06/2024 16:17:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	19/06/2007	
Data da última atualização: 	09/06/2015	
Autoria: 	PEREIRA, A. S.; FRIZZONE, J. A.	
Afiliação: 	ANDERSON SOARES PEREIRA, CNPMA; J. A. FRIZONNE, Departamento de Engenharia Rural, ESALO! USP, Piracicaba, SP.	
Título: 	Análise de freqüência da evapotranspiração potencial para o município de Nova Odessa, SP.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Rural, Piracicaba, v.16, n. 1, p. 9-15, jun. 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho, foi analisada a distribuição de freqüências da evapotranspiração potencial (ETo), estimada pelo método de Priestley-Taylor, para a região de Nova Odessa, SP. Foram ajustados os valores máximos anuais da ETo acumulada para períodos de 2 a 30 dias, aos modelos de distribuição de freqüências normal, lognormal, gama, beta e gumbel. Pelo teste de Kolmogorov- Smirnov, verificou-se que a distribuição lognormal apresentou a menor diferença no ajuste, seguida das distribuições de gumbel, normal e beta. O modelo de distribuição gama não apresentou ajuste aos dados deste estudo. Os valores médios de ETo foram semelhantes aos obtidos no nível de 50% de probabilidade (período de retorno de dois anos) e ligeiramente inferiores aos valores de ETo no nível de 75% de probabilidade (período de retorno de quatro anos). Considerando-se a recomendação de adotar a evapotranspiração no nível de 75% de probabilidade, verifica-se que existe um relativo subdimensionamento dos sistemas de irrigação na região, ao empregar-se o valor médio de ETo em projetos.	
Palavras-Chave: 	Dimensionamento de projetos; Probabilidade.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/124965/1/2005AP-047.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (6892-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2005AP_047 - DIS