Data/hora: 14/06/2024 15:12:10

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 27/09/1999
Data da última atualização: | 27/09/1999
Autoria: | SOUSA, V. F. de; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; CARDOSO, S. da S.; ALENCAR, C. M.; FRIZZONE, J. A.
Título: | Criterio economico para determinacao do tempo de reposicao da lamina de irrigacao em sulcos de infiltracao.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 28., 1999, Pelotas. A Engenharia agrcola:tendencias e inovacoes - anais. Pelotas: SBEA/UFPEL-FEA, 1999. CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliar um criterio economico para a definicao do tempo de reposicao da lamina de irrigacao em sulcos, quando a irrigacao processa-se sem e com deficit hidrico isoladamente e associado ao uso de vazao reduzida. Realizou-se uma analise economica utilizando-se a funcao de producao agua-cultura. A produtividade foi determinada pela funcao polinomial do 2o. grau e a lamina requerida foi determinada a partir da funcao de infiltracao de agua no solo. Para executar o criterio, elaborou-se uma planilha no Excel, "TIMEREC" e adotou-se os parametros de projeto para uma cultura de feijao. O Tr total determinado foi ponderado a partir dos valores de Kc e profundidade de raizes nas fases do ciclo da cultura, resultando em valores diferentes de Tr por fase. O criterio permite determinar o tempo total de reposicao da lamina requerida de irrigacao e por cada fase da cultura. Na irrigacao conduzida sem reducao de vazao, a maior receita liquida e obtida com irrigacao sem deficit hidrico. Com vazao reduzida, a receita liquida aumenta com o deficit hidrico a medida que o tempo de reposicao reduz.
Palavras-Chave: | Lamina de reposicao otima; Tempo economico de irrigacao.
Thesagro: | Infiltração; Irrigação por Sulco.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (7543-1) - UPC - SP - -- - S 7934 -  - S 7934 - DIS