Data/hora: 06/06/2024 04:22:36

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 07/11/2023
Data da última atualização: | 07/11/2023
Autoria: | VIGNA, G. de S.; BASTOS, J. A.; WOJCIECKOWSKI, F. O.; MARQUES, R. M.; GAMBETTA, R.
Afiliação: | GABRIEL DE SZECHY VIGNA, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; JHENIFER ALINE BASTOS, EMBRAPA AGROENERGIA; FELIPE ORCELLI WOJCIECKOWSKI, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; RAFAEL MOREIRA MARQUES, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; ROSSANO GAMBETTA, CNPAE.
Título: | Desenvolvimento de biodigestor automatizado para produção de inóculo.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2023. p. 98-102.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A manutenção de uma fonte estável de inóculo é imprescindível para a obtenção de resultados experimentais reprodutíveis e confiáveis no desenvolvimento de pesquisas relacionadas com o processo de biodigestão, principalmente em razão do grande tempo necessário, medido em semanas, para o desenvolvimento e a estabilização dos microrganismos que fazem conversão da matéria orgânica em biogás. Dessa forma, faz&#8209;se necessária a utilização de um biodigestor onde seja possível estabelecer um estado estacionário dos microrganismos presentes no reator, e que eles estejam em condições de se desenvolver assim que inoculados em outros frascos ou bioreatores. O presente trabalho trata da montagem de um biodigestor com controle de temperatura e agitação, e medição do biogás produzido, visando à produção estável de inóculo.
Palavras-Chave: | Controle de processo; Produção de inóculo.
Thesagro: | Biodigestor; Biogás.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1157956/1/Desenvolvimento-de-biodigestor.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (4234-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS