Data/hora: 02/06/2024 05:23:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	30/01/2008	
Data da última atualização: 	30/01/2008	
Autoria: 	CALEGARI, L.; STANGERLIN, D. M.; SANTINI, E. J.; HASELEIN, C. R.; LONGHI, S. L.; CARMO, P. I. O. do; SILVA FILHO, L. C. P. da S.; GATTO, D. A.	
Título: 	Monitoramento do teor de umidade de madeiras de Pinus elliottii Engelm. e Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden, sob diferentes temperaturas de secagem, através do ultra-som.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 3/4, p. 399-408, jul./dez. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de avaliar a viabilidade de uso da técnica ultra-sônica para estimar o teor de umidade
da madeira durante o processo de secagem, amostras de Pinus elliottii Engelm. e Eucalyptus grandis W. Hill
ex Maiden, com dimensões nominais 3,5 x 10 x 25 cm de espessura, largura e comprimento,
respectivamente, foram submetidas às temperaturas de 20, 40 e 70ºC. Um equipamento ultra-sônico PUNDIT
com transdutores de faces planas de 50 kHz foi utilizado para medir a velocidade de propagação do som na
direção longitudinal da madeira. Os resultados indicaram aumento da velocidade ultra-sônica estimada em
função da redução do teor de umidade. Essa relação mostrou-se válida no intervalo desde verde até o final
da secagem, sendo que os melhores coeficientes de determinação ocorreram na madeira de eucalipto (R² =
81%). Embora não tenha sido observada uma influência da espécie na velocidade ultra-sônica, esta foi
influenciada pela massa específica da madeira e pela temperatura de secagem. O efeito da massa específica
foi diretamente proporcional para a madeira de pinus e inversamente proporcional para a madeira de eucalipto. A velocidade ultra-sônica apresentou tendência de redução com o aumento da temperatura de secagem para ambas as espécies, e os resultados obtidos sugerem que o método ultra-sônico apresenta bom potencial para o controle do processo de secagem.	
Palavras-Chave: 	Controle; Onda ultra-sônica.	
Thesagro: 	Madeira; Pinus Elliottii; Secagem; Temperatura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (42295-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS