Data/hora: 05/06/2024 16:02:50

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/03/2009
Data da última atualização: | 03/03/2009
Autoria: | CALEGARI, L.; STANGERLIN, D. M.; SANTINI, E. J.; HASELEIN, C. R.; GATTO, D. A.; CARMO, P. I. O. de; SILVA FILHO, L. C. P. da.
Afiliação: | Leandro Calegari, UFV; Diego Martins Stangerlin, UFSM; Elio José Santini, UFSM; Clóvis Roberto Haselein, UFSM; Darci Alberto Gatto, UFPEL; Paulo Inácio Obregon do Carmo, UFSM; Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, UFRGS.
Título: | Avaliação de alguns fatores influentes na velocidade ultra-sônica da madeira.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 38, n. 4, p. 607-615, out./dez. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O ultra-som vem sendo utilizado para a detecção de defeitos em diversos materiais homogêneos desde a década de 70 do século XX. No entanto, na madeira, material heterogêneo, sua utilização é recente no Brasil. A propagação das ondas ultra-sônicas na madeira é influenciada por diversos fatores, tais como a espécie florestal, o tipo de transdutor e a temperatura do meio. Com o objetivo de estudar a influência desses fatores, testou-se o uso de transdutores de pontos secos, sendo que os tratamentos
basearam-se na combinação de madeiras de diferentes espécies (Pinus elliottii Engelm. e Eucalyptus grandis Hill ex Maiden) e temperaturas de secagem (20, 40 e 70 ºC). Os modelos apresentaram influência significativa do teor de umidade, da massa específica e da temperatura de secagem sobre a estimativa da velocidade ultra-sônica. Ocorreu aumento da velocidade com a redução do teor de umidade, sendo essa relação válida desde a madeira verde até o final do processo de secagem. O eucalipto foi a espécie que apresentou melhor resultado, apresentando coeficiente de determinação de
71%. O aumento da velocidade ultra-sônica ocorreu de modo diretamente proporcional à massa específica na madeira de pinus, porém inversamente na de eucalipto. A velocidade ainda apresentou tendência de redução com o aumento da temperatura de secagem. Apesar da existência de transdutores específicos a serem utilizados na madeira, há necessidade do conhecimento das diversas características desse material na propagação das ondas ultra-sônicas, principalmente quando considerada a grande diversidade de espécies florestais existentes nos países tropicais, como é o caso
do Brasil.

Palavras-Chave: | Secagem da madeira; Transdutor de ponto seco; Ultra-som.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44583-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS