Data/hora: 10/06/2024 00:40:24

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 17/11/2005
Data da última atualização: | 17/11/2005
Autoria: | ZUCOLLOTO, V.; GREGÓRIO FILHO, R.; AVLYANOV, J.; MATTOSO, L. H. C.
Título: | Influência de negro de fumo modificado com polianilina na estrutura de compósitos com poli(fluoreto de vinilideno).
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMERO, 6.; INTERNATIONAL MACROMOLECULAR COLLOQUIUM, 9.; Gramado, 2001. [Anais...]. Gramado: UFRGS-IQ: Associação Brasileira de Polímeros, 2001. p. 632-635.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) tem sido amplamente estudado devido à sua importância científica e tecnológica. As aplicações desse material são favorecidas pela facilidade de porcessamento na forma de filmes altamente flexíveis, com excelentes propriedades mecânicas, térmicas e ópticas, além de apresentar propriedades piro e piezoelétricas [1].
Palavras-Chave: | DSC; PANI; PVDF.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9029-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00106 -  - 2001.00106 - DIS