Data/hora: 12/06/2024 01:42:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	25/11/2020	
Data da última atualização: 	25/02/2021	
Autoria: 	LOUREIRO, H. A. S.; GUERRA, A. J. T.; ANDRADE, A. G. de.	
Afiliação: 	HUGO ALVES SOARES LOUREIRO, UFRJ; ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA GUERRA, UFRJ; ALUISIO GRANATO DE ANDRADE, CNPS.	
Título: 	Contribuição ao estudo de voçorocas a partir do uso experimental de laser scanner terrestre e VANT.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 21, n. 4, p. 871-892, out./dez. 2020.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.20502/rbg.v21i4.1880	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A pesquisa aplicada em Geomorfologia envolve coleta e análise de dados e se insere no planejamento, manejo e decisão sobre ocupação, produção, recreação e conservação. Nesse sentido, o uso de geotecnologias no estudo da erosão tem crescido e é preciso conhecer sua capacidade de contribuição. Por isso, o objetivo deste artigo é apresentar potenciais metodológicos e analíticos que o uso de Laser Scanner Terrestre (LST) possui, combinado ao imageamento por VANT, para monitorar e diagnosticar a erosão por voçorocas. As técnicas foram utilizadas de maneira experimental, trazendo um debate das relações metodológicas possíveis, explicitando prós e contras de cada uma. Ambas oferecem variadas possibilidades analíticas. No presente trabalho, as características de cada equipamento revelaram resultados quantitativos, pelo uso do LST, e qualitativos, com o VANT. Nota-se a complementaridade entre as duas técnicas, contribuindo para os estudos sobre erosão linear. As imagens aéreas geradas pelo VANT permitiram verificar caminhos preferenciais e variação de acúmulo de material erodido, além de servir ao processamento de dados do LST. A partir da nuvem de pontos deste, foram calculados 2.240,34 m² de área da voçoroca, ou 0,22ha, e 20,34 m³ de volume de solo erodido. Pelos dados e cálculos obtidos, foi estimada uma taxa erosiva de 8,65 t·ha-1·ano para um período mínimo de atividade erosiva de 17 anos. O uso destas geotecnologias segue desafiador na Geomorfologia, principalmente na erosão por voçorocas. Sua tarefa é ampliar a compreensão dos processos, as variações de escala e desenvolver novas pesquisas, com maior detalhe e precisão, na busca por ações de controle mais eficazes.	
Palavras-Chave: 	Laser Scanner Terrestre; Monitoramento de voçorocas; Veículo Aéreo Não Tripulado.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218215/1/Contribuicao-ao-estudo-de-vocorocas-a-partir-do-uso-experimental-2020.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20551-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS