Data/hora: 02/06/2024 17:28:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	20/09/2021	
Data da última atualização: 	10/06/2022	
Autoria: 	GUIMARÃES, E. da S.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	SILVIO CRESTANA, CNPDIA.	
Título: 	Utilização de um modelo matemático e computacional para determinar o volume elementar representativo em imagens tomográficas de solo, em 2D e 3D.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 8, 2021.	
Páginas: 	85542-85548	
ISSN: 	2525-8761	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A tecnologia avança desbravando fronteiras em todos os setores, a aplicação de métodos não invasivos na agricultura vem sendo estudada de maneira mais intensa. Pesquisadores têm desenvolvido equipamentos cada vez mais precisos e compactos para mensuração de atributos de solo. No limiar do conhecimento são desenvolvidas técnicas para ampliar o protagonismo do Brasil em tecnologias para agricultura tropical, máquinas e implementos automatizados, imagens de solos são estudadas com tomografia computadorizada. Por conseguinte a pesquisa em métodos e técnicas para aplicação de recursos computacionais avançados advindos da ciência dos solos (Data Science) e da teoria da imagem tornam-se essenciais. Diante desta conjectura, visando á preservação das amostras extraídas, a reutilização dos dados da amostra e a diminuição do tempo de analise dos dados de interesse, este artigo apresenta a utilização de um modelo matemático e computacional em imagens tomográficas advindas de seis tipos de solo com manejos distintos, tendo como finalidade a determinação do volume elementar representativo e a porosidade total. Foram utilizadas técnicas para geração de imagens com características conhecidas como o empacotamento de círculos para imagens 2D e o empacotamento compacto de esferas para imagens 3D, isto para validarem os algoritmos desenvolvidos. O método Quadtree foi aplicado para a decomposição das imagens 2D e o método Octree para a decomposição da pilha de imagens que compunham a imagem 3D, após o processo de decomposição foram gerados os gráficos em formato bloxplot para análise dos quartis e confirmação do VER em caixas/subvolumes de 64 pixels para Z2 e 64 voxels para Z3 .	
Palavras-Chave: 	Octree; Quadtree; Volume elementar representativo (VER).	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (17840-1) - UPC - AP - DD - PROCI.21/91 -  - 2021/93 - DIS