Data/hora: 23/05/2024 14:39:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	25/02/2013	
Data da última atualização: 	25/02/2013	
Autoria: 	PEREIRA, D. P.; FIEDLER, N. C.; GUIMARÃES, P. P.; MÔRA, R.; BONZAN, H. M. R.; PLASTER, O. B.	
Título: 	Avaliação da qualidade do corte florestal com motosserra.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 18, n. 2, p. 197-203, abr./jun. 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar a qualidade do corte florestal com motosserra, em propriedades rurais no sul
do Espírito Santo, considerando aspectos da qualidade e a perda de madeira retida nas cepas. Foram lançadas parcelas de 250 m2,
onde foram feitas as observações após o corte com motosserra, avaliando-se a qualidade do corte nos seguintes aspectos: presença
de espetos; danos por rachadura; cepas com faixa de ruptura fora do padrão; cepas sem o entalhe direcional e a altura da cepa
remanescente, com vistas a mensurar a perda de madeira retida nas cepas. De acordo com os resultados, em média, houve presença
de espetos em 21,9% das cepas, de rachaduras em 17,2%, de cepas fora do padrão em 44,6% e de cepas sem entalhe direcional
em 34,5% das avaliações. Para verificar a influência da realização do entalhe direcional na altura das cepas, o teste-t, a 5% de
probabilidade demonstrou que há contribuição para ocorrer maior altura de cepas, nos casos em que o corte foi feito sem o entalhe
direcional. A quantidade de madeira retida nas cepas, acima do máximo recomendado, foi, em média, de 2,43 m3/ha, representando
um prejuízo de R$ 172,53/ha. Foi verificada que a perda de madeira remanescente nas cepas de eucalipto foi maior nos locais onde,
para a derrubada das árvores, não houve a realização do entalhe direcional. Os itens avaliados demonstraram qualidade irregular,
indicando a necessidade de melhoria no corte com motosserras.	
Palavras-Chave: 	Colheita florestal.	
Thesagro: 	Controle de Qualidade; Eucalipto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (50827-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS