Data/hora: 07/06/2024 18:24:58

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 06/12/2002
Data da última atualização: | 30/04/2022
Autoria: | STONE, L. F.; GUIMARÃES, C. M.; MOREIRA, J. A. A.
Afiliação: | LUIS FERNANDO STONE, CNPAF; CLEBER MORAIS GUIMARAES, CNPAF; JOSE ALOISIO ALVES MOREIRA, CNPAF.
Título: | Compactação do solo na cultura do feijoeiro. I: efeitos nas propriedades físico-hídricas do solo.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 6, n. 2, p. 207-212, maio/ago. 2002.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O problema de compactação do solo vem aparecendo sistematicamente na região do Cerrado, onde os sistemas convencionais de manejo do solo têm causado desagregação excessiva da camada arável, o encrostamento superficial e a formação de camadas coesas ou compactadas(pé-de-grade ou pé-de-arado). Como alternativa, os agricultores adotaram o Sistema Plantio Direto; entretanto, em várias situações vêm sendo relatadas ocorrências de aumento da densidade do solo e diminuição da macroporosidade, o que tem sido diagnosticado como compactação, fazendo com que o agricultor seja obrigado a movimentar o solo. Este trabalho teve por objetivo verificar como a compactação do solo afeta as suas propriedades físicas e de transmissão de água. Para isto, utilizaram-se colunas de solo compactadas artificialmente, para produzir densidades do solo de 1,0; 1,2; 1,4 e 1,6 kg dm-3. As propriedades de transmissão de água foram determinadas com infiltrômetros de tensão, para as cargas de pressão de -0,5; -2,0 e -6,0 cm de água. O aumento da densidade do solo aumentou sua resistência à penetração e reduziu linearmente a porosidade total e a macroporosidade. Houve ainda, redução no tamanho dos poros para o fluxo de água, reduzindo a condutividade hidráulica do solo. Esta redução foi mais acentuada na maior carga de pressão testada. Com a carga de pressão de -2,0 cm de água, a redução no tamanho dos poros foi parcialmente compensada com aumento do seu número. O método do infiltrômetro de tensão mostrou-se adequado em distinguir diferenças nas propriedades de transmissão de água de um solo submetido a diferentes níveis de compactação.
Palavras-Chave: | Densidade; Densidade do solo; Infiltrometro de tensao; Porosidade do solo; Tensao.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Feijão; Infiltrômetro; Phaseolus Vulgaris; Porosidade; Solo.

Categoria do assunto:

--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/220121/1/2002.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)

Exemplares:

CNPAF - (19927-1) - UPC - AP - DD - 2002 -  - 2002 - DIS
CNPA - (15650-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS