Data/hora: 14/06/2024 04:59:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	06/12/2002	
Data da última atualização: 	30/04/2022	
Autoria: 	STONE, L. F.; GUIMARÃES, C. M.; MOREIRA, J. A. A.	
Afiliação: 	LUIS FERNANDO STONE, CNPAF; CLEBER MORAIS GUIMARAES, CNPAF; JOSE ALOISIO ALVES MOREIRA, CNPAF.	
Título: 	Compactação do solo na cultura do feijoeiro. I: efeitos nas propriedades físico-hídricas do solo.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 6, n. 2, p. 207-212, maio/ago. 2002.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O problema de compactação do solo vem aparecendo sistematicamente na região do Cerrado, onde os sistemas convencionais de manejo do solo têm causado desagregação excessiva da camada arável, o encrostamento superficial e a formação de camadas coesas ou compactadas(pé-de-grade ou pé-de-arado). Como alternativa, os agricultores adotaram o Sistema Plantio Direto; entretanto, em várias situações vêm sendo relatadas ocorrências de aumento da densidade do solo e diminuição da macroporosidade, o que tem sido diagnosticado como compactação, fazendo com que o agricultor seja obrigado a movimentar o solo. Este trabalho teve por objetivo verificar como a compactação do solo afeta as suas propriedades físicas e de transmissão de água. Para isto, utilizaram-se colunas de solo compactadas artificialmente, para produzir densidades do solo de 1,0; 1,2; 1,4 e 1,6 kg dm-3. As propriedades de transmissão de água foram determinadas com infiltrômetros de tensão, para as cargas de pressão de -0,5; -2,0 e -6,0 cm de água. O aumento da densidade do solo aumentou sua resistência à penetração e reduziu linearmente a porosidade total e a macroporosidade. Houve ainda, redução no tamanho dos poros para o fluxo de água, reduzindo a condutividade hidráulica do solo. Esta redução foi mais acentuada na maior carga de pressão testada. Com a carga de pressão de -2,0 cm de água, a redução no tamanho dos poros foi parcialmente compensada com aumento do seu número. O método do infiltrômetro de tensão mostrou-se adequado em distinguir diferenças nas propriedades de transmissão de água de um solo submetido a diferentes níveis de compactação.	
Palavras-Chave: 	Densidade; Densidade do solo; Infiltrometro de tensao; Porosidade do solo; Tensao.	
Thesagro: 	Condutividade Hidráulica; Feijão; Infiltrômetro; Phaseolus Vulgaris; Porosidade; Solo.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/220121/1/2002.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (19927-1) - UPC - AP - DD - 2002 -  - 2002 - DIS
CNPA - (15650-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS