Data/hora: 12/06/2024 16:58:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/02/2014	
Data da última atualização: 	18/09/2015	
Autoria: 	BATISTA, D. C.; CORTELETTI, R. B.; HEGEDUS, C. E. N.; DAMBROZ, G. B. V.	
Título: 	Desdobro de Eucalyptus grandis com motosserra, Parte 1: análise do desempenho operacional.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 23, n. 3, p. 471-481, jul./set. 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho operacional do desdobro de Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden com motosserra, no contexto da utilização em pequena escala, utilizando-se como ferramentas de avaliação operacional do desdobro com motosserra foi satisfatório, com rendimento e eficiência operacional
médios de 58,5% e diamétricas: 20,0-25,9 cm, 26,0-28,9 cm, 29,0-31,9 cm, 32,0-34,9 cm e 35,0-41,0 cm. O desempenho operacional do desdobro com motosserra foi satisfatório, com rendimento e eficiência médios de 58,5% e 0,55 m³/operário/h, respectivamente. No entanto, a viabilidade dessa técnica está restrita a sua
utilização em pequena escala e ao padrão de qualidade exigido, da maneira como tem sido utilizada atualmente por pequenos produtores rurais. A classe diamétrica 3 (29,0-31,9 cm) apresentou o melhor rendimento, de 66,6%, pois foi aquela em que houve a melhor adequação do modelo de corte, ou seja, melhor relação entre
diâmetro das toras e produtos gerados. Sugere-se para pesquisas futuras o desenvolvimento de modelos de corte específicos para cada classe diamétrica, além da redução da amplitude das classes, visando-se aumentar o rendimento em madeira serrada. De modo geral, o aumento do diâmetro das toras resulta em aumento da
eficiência operacional. O tempo médio gasto por operação foi o mesmo para as classes 3, 4 e 5, demonstrando que a última apresentou a melhor eficiência operacional (0,82 m³ /operador/h.).	
Palavras-Chave: 	Chainsaw log breakdown; Desdobro com motosserra; Eficiência operacional; Operational efficiency; Yield.	
Thesagro: 	Eucalyptus Grandis; Rendimento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52196-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS