Data/hora: 05/06/2024 05:40:27

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 21/05/1993
Data da última atualização: | 21/05/1993
Autoria: | BRASIL, M. A. M.; FOELKEL, C. E. B.; BARRICHELO, L. E. G.; HIGA, A. R.
Título: | Variacao das caracteristicas e das propriedades fisico-mecanicas com refinacao da celulose sulfato de madeira de Eucalyptus saligna Smith
Ano de publicação: | 1972
Fonte/Imprenta: | IPEF, Piracicaba, n.5, p.33-45, 1972
ISSN: | 0100-4557
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de comparar as caracteristicas das fibras da celulose e em diferentes tempos de refinacao e o seu reflexo sobre as propriedades fisico-mecanicas foi realizado um estudo com o Eucalyptus saligna Smith aos 5 anos de idade. Os cavacos dessa especie foram processados pelo metodo sulfato com posterior refinacao nos tempos de 0, 30 e 45 minutos em moinho Jokro-Muhle. Apos a refinacao procedeu-se a amostragem para determinacao das caracteristicas das fibras e a formacao das folhas para os ensaios fisico-mecanicos. Determinou-se por amostra o numero de fibras inteiras, fibras quebradas e de fragmentos alem do diametro medio da fibra do lumen e da espessura das paredes. Foram tambem investigadas as seguintes propridades fisico-mecanicas da celulose: resistencia a tracao, ao arrebentamento, ao rasgo, ao dobramento e o peso especifico aparente (densidade).
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (8912-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS