Data/hora: 08/06/2024 08:39:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	15/09/2006	
Data da última atualização: 	28/09/2023	
Autoria: 	SILVA, M. S. L. da; ANJOS, J. B. dos; BRITO, L. T. de L.; SILVA, A. de S.; PORTO, E. R.; HONORIO, A. P. M.	
Afiliação: 	MARIA SONIA LOPES DA SILVA, CPATSA; JOSE BARBOSA DOS ANJOS, CPATSA; LUIZA TEIXEIRA DE LIMA BRITO, CPATSA; ADERALDO DE SOUZA SILVA, CPATSA; EVERALDO ROCHA PORTO, CPATSA; ANTONIO PEDRO MATIAS HONORIO, CPATSA.	
Título: 	Barragem subterrânea.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Petrolina: Embrapa Semi-Árido, 2006.	
Páginas: 	Np.	
Descrição Física: 	il.	
Série: 	(Embrapa Semi-Árido. Instruções técnicas, 75).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo da barragem subterrânea é barrar a água da chuva que escoa na superfície e dentro do solo através de uma parede construída transversalmente com relação à direção das águas (Figura 1). A água proveniente da chuva se infiltra lentamente, criando e/ou elevando o lençol freático, que será utilizado posteriormente pelas plantas.	
Palavras-Chave: 	Abertura da valeta; Água da chuva; Construção; Eboco da parede da valeta.	
Thesagro: 	Barragem Subterrânea; Manejo de Água; Recurso natural.	
Thesaurus Nal: 	Natural resources.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/157628/1/Barragem-subterranea-Instrucoes-Tecnicas-75.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (34004-1) - UMT - FL - PP - 09942 -  - 09942 - DIS