Data/hora: 01/06/2024 15:40:31

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 11/01/1999
Data da última atualização: | 11/01/1999
Autoria: | FRANZ, C. A. B.; FOLLE, S. M.; INOUE, K.; ROCHA, F. E. de C.
Título: | Avaliacao do desempenho de um subsolador vibratorio.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais. Pocos de Caldas: SBEA/UFLA, 1998.
Volume: | v.3.
Páginas: | p.226-228.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de um subsolador com mecanismo vibratorio acionado pela tomada de potencia de tratores agricolas. As avaliacoes foram realizadas em um Latossolo vermelho escuro, argiloso, tendo como parametros avaliados a forca de tracao e potencia exigidas pelo implemento, nas condicoes com vibracao e sem vibracao em tres velocidades de deslocamento. Os resultados permitiram concluir que a utilizacao do equipamento com vibracao diminuiu em 20% a exigencia de forca e potencia, bem como estes parametros foram menores na velocidade de mais baixa.
Thesagro: | Cerrado; Implemento Agrícola; Manejo do Solo; Subsolador.
Thesaurus Nal: | equipment; soil management.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (1576-1) - UPC - PL - -- - CRI4693 -  - CRI4693 - DIS