Data/hora: 03/06/2024 04:54:24

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 12/07/1996
Data da última atualização: | 17/08/2007
Autoria: | BEZERRA, E. A.; JANSCH-PORTO, I.
Título: | Procedimento de teste para deteccao de falhas no transputer.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO DE COMPUTADORES TOLERANTES A FALHAS, 6.; CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 15., 1995, Canela. Anais ... Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Informática, 1995.
Páginas: | p.201-219.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para utilizar o processador transputer em aplicacoes que necessitem maior confiabilidade, e preciso empregar alguma forma de deteccao on-line. O procedimento de teste funcional aqui proposto visa permitir esta deteccao sem degradacao excessiva no desempenho global do sistema. Com esse objetivo, o transputer T800 e logicamente dividido em blocos funcionais e sao aplicados procedimentos de teste particulares a cada um, com frequencias de execucao ajustaveis para cada bloco. Dependendo das necessidades da aplicacao, podem ser omitidas algumas das etapas, diminuindo assim a carga provocada pelo procedimento periodico de teste no desempenho do sistema. Este trabalho foi desenvolvido com base na estrutura da maquina T-node [TEL91] e no procedimento global de testedescrito em  [NUN93b].
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (3492-1) - ADD - PL - -- - 004.2 - SIM - 1995.00003 - DIS