Data/hora: 08/06/2024 17:42:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	02/06/2015	
Data da última atualização: 	08/06/2015	
Autoria: 	MARCHESAN, R.; ROCHA, M. P. da; SILVA, J. B. da; KLITZKE, R. J.	
Título: 	Eficiência técnica no desdobro principal de toras de três espécies tropicais.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 44, n. 4, p. 629-636, 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este estudo teve como objetivo comparar a eficiência técnica do desdobro principal de toras em um engenho de serra de fita para três espécies tropicais: muiracatiara (Astronium lecointei Ducke), muirapiranga (Brosimum rubescens Taub.) e jatobá (Hymenaea courbaril Hayne). Para cada espécie foram selecionadas 4 classes diamétricas com 5 toras, totalizando 60 toras. As três espécies apresentaram melhores resultados nas classes de maiores diâmetros, com a classe 1 apresentando menor eficiência técnica e a classe 4 a maior eficiência técnica, o que mostra tendência de aumento da eficiência de acordo com o aumento das classes diamétricas. O jatobá foi a espécie que apresentou a menor eficiência técnica e a muirapiranga a maior eficiência técnica no desdobro principal para as três espécies tropicais.	
Palavras-Chave: 	Desempenho em serraria; Madeira amazônica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53684-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS