Data/hora: 06/06/2024 03:45:01

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/01/2016
Data da última atualização: | 07/01/2016
Autoria: | MISSIO, A. L.; MATTOS, B. D.; CADEMARTORI, P. H. G.; LOURENÇON, T. V.; LABIDI, J.; GATTO, D. A.
Título: | The effect of oleoresin tapping on physical and chemical properties of Pinus elliottii wood.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 107, p. 721-732, set. 2015.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da extração, pelo método de estrias na casca, nas propriedades físicas e químicas da madeira de Pinus elliottii. Amostras foram confeccionadas a partir de tábuas com e sem a presença de bolsas de resina. Todas as tábuas foram selecionadas de árvores que sofreram o processo de resinagem de 10-12 vezes. A resina foi caracterizada por GC/MS e a caracterização física e química da madeira foi realizada por testes de absorção de água, molhabilidade dinâmica, análises termogravimétricas, composição química e espectros ATR-IR. Entre os principais compostos encontrados na resina de pinus, ? e ?-pineno apresentaram o maior valor percentual e são considerados produtos de elevado valor comercial. Em relação a qualidade da madeira, propriedades relacionadas a absorção de água e molhabilidade apresentaram decréscimos devido a presença da resina na madeira. Por outro lado, a estabilidade térmica das amostras diminuiu com a presença da resina na madeira.
Palavras-Chave: | GC/MS; Silvicultural practice; Thermal evaluation.
Thesagro: | Óleo Essencial.
Thesaurus Nal: | wettability.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54682-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS