Data/hora: 14/06/2024 02:37:40

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 25/01/2005
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | PIZZOLATO, P.; FIRMINO, A.; LEITE, F. L.; MATTOSO, L. H. C.; VAZ, C. M. P.
Título: | Caracterização de filmes de PEDOT/PSS para aplicação em sensores interdigitados.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS, 16., Porto Alegre, 2004. Anais... Porto Alegre, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho é o estudo de filmes finos do polímero condutor poli(3,4-etilenodioxitiofeno)/ poliestirenosulfonato (Baytron P-Bayer, PEDOT/PSS) caracterizado por diferentes técnicas, como a microscopia óptica, a microscopia de força atômica e medidas alétricas em corrente alternada através de espectroscopia de impedãncia elétrica, a fim de se obter um filme capaz de ser aplicado em sensores interdigitados de uma "língua eletrônica" desenvolvida pela Embrapa Instrumentação Agropecuária de São Carlos.
Palavras-Chave: | Filmes finos; PEDOT; Sensores.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8617-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00103 -  - 2004.00103 - DIS