Data/hora: 01/06/2024 06:33:45

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 12/11/1997
Data da última atualização: | 10/01/2023
Autoria: | LIMA, E. R. V. de; KUX, H. J. H.; SAUSEN, T. M.
Título: | Sistema de informacoes geograficas e tecnicas de sensoriamente remoto na elaboracao de mapa de riscos de erosao no Sertao da Paraiba.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Piracicaba, v.16, n.2, p.257-263, 1992.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Apresenta-se um metodo de utilizacao de um sistema de informacoes geograficas (SIG)/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e de dados de sensoriamento remoto orbital para gerar mapas de suscetibilidade e de risco de erosao do solo. Planos de informacao (PIs) sobre erodibilidade, erosividade, litologia e declividade foram gerados. Estes dados foram integrados no SIG/INPE para obtencao de um mapa de suscetibilidade a erosao. Atravez de dados digitais do TM-LANDSAT, erosao, originou o mapa de risco de erosao. Os resultados demonstraram que a utilizacao do SIG/INPE e de imagens orbitais digitais na geracao e integracao dos PIs foi bastante satisfatoria, inclusive se comparada a procedimentos convencionais. Com o metodo proposto, foi possivel elaborar mapas de risco de erosao do solo, principalmente para grandes areas, de foram a utilizar o importante recurso da visao sinotica que oferecem os dados de sensoriamento remoto orbital.
Palavras-Chave: | Imagem orbital; Paraiba; Recursos naturais; Sensoriamente remoto; Sertao; SIG.
Thesagro: | Erosão; Mapa; Sistema de Informação Geográfica; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (2192-1) - ADD - AP - PP - 631.405 -  - 631.405 - DIS