Data/hora: 14/06/2024 02:59:31

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 17/10/1996
Data da última atualização: | 10/01/2023
Autoria: | LIMA, F. de A. M.; BARROS, L. de M.
Título: | Um novo metodo para determinacao de densidade aparente em solos.
Ano de publicação: | 1973
Fonte/Imprenta: | Boletim Cearense de Agronomia, Fortaleza, v.14, p.19-21, 1973.
Idioma: | Português
Notas: | E em Pesquisas Agropecuarias do Nordeste, Recife, v.5, n2, p.85-86, 1973.
Conteúdo: | Normalmente as amostras de solos, para determinacao de densidade aparente, sao coletadas com auxilio do anel volumetrico de Kopecky. Quando a camada ou horizonte, no perfil de solo, e de consistencia muito dura ou extremamente dura, ocorre a dificuldade ou mesmo a impossibilidade da obtencao de amostra, pelo processo referido. No presente trabalho propomos adocao de um novo metodo para determinacao de densidade aparente, em solos adensados e secos.
Palavras-Chave: | Acude Varzea do Boi; Ceara; Densidade; Parafina; Recursos naturais; Taua.
Thesagro: | Mercúrio; Método; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (2190-1) - ADD - AP - PP - 630.5 -  - 630.5 - DIS