Data/hora: 01/06/2024 12:22:19

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 14/04/1998
Data da última atualização: | 17/01/2023
Autoria: | LIMA, M. G. de; SILVA, A. A. G. da.
Título: | Evapotranspiracao de referencia vs. evaporacao do tanque classe A para o municipio de Teresina, PI.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 10., 1997, Piracicaba. Agrometeorologia, monitoramento ambiental e agricultura sustentavel - anais... Piracicaba: ESALQ, 1997.
Páginas: | p. 701-703
Idioma: | Português
Conteúdo: | Determinou-se o valor medio do coeficiente de tanque (Kp) e estabeleceu-se a equacao de correlacao entre a evapotranspiracao de referencia (ETom) e a evaporacao do tanque classe A (ECA) para o municipio de Teresina, PI. A ETom foi medida em evapotranspirometros, com o nivel do lencol freaatico constante, instalados no campo experimental do Centro de Ciencias Agrarias da Unversidade Federal do Piaui. A evaporacao do tanque classe A foi medida no posto meteorologico localizado proximo a area experimental. A equacao de correlacao obtida par ao periodo de maior defice hidrico no local foi: ETom  = 0,7101 ECA, permitindo a estimativa da ETom, em funcao apenas da medida da lamina evaporado do tanque.
Palavras-Chave: | Piaui; Recursos naturais; Tanque classe A; Teresina.
Thesagro: | Clima; Evaporação; Evapotranspiração.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (4332-1) - ADD - PL - PP - 630.2516 - C749a - 19980004 - DIS