Data/hora: 04/06/2024 21:42:16

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 25/06/2008
Data da última atualização: | 25/06/2008
Autoria: | FONTANA, C. R.; LIMA, W. de P.; FERRAZ, S. F. de B.
Título: | Avaliação da remoção de sedimentos pela operação de nivelamento de estradas florestais.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 76, p. 103-109, dez. 2007.
Idioma: | Português

Conteúdo:

A manutenção das estradas florestais pode favorecer diretamente os processos erosivos, porém na literatura são poucos os trabalhos que buscaram quantificar essa influência. Assim, o presente trabalho tem por objetivo conhecer a influência nos processos erosivos da atividade de nivelamento, utilizando a motoniveladora, por meio da quantificação do sedimento removido por esta operação. Para tanto, três estradas denominadas
estrada 1, 2 e 3 foram divididas em trechos de 30 m, os quais foram demarcados com pares de estacas, devidamente nivelados. Para se determinar o perfil inicial da superfície da estrada formado entre os pares de estaca, um fio de nylon demarcado de 10 em 10 cm foi preso na parte superior das estacas e, utilizando-se uma régua, foram medidas as distâncias entre o fio de nylon e a superfície da estrada. Esse procedimento foi realizado entre todos os pares de estaca que compunham as estradas. Determinado o perfil inicial, as estradas 1, 2 e 3 foram submetidas à passagem da motoniveladora e uma nova medição foi realizada. A remoção média de sedimentos foi de 2,13 cm. Considerando-se a densidade aparente média do solo como sendo de 1,6 g cm-3, a remoção média de sedimentos foi de 341 t ha-1 de estrada. Levandose em consideração essa remoção média de sedimentos, uma estrada com largura média de 3,9 m e 150m de comprimento, submetida ao nivelamento teria 19,9 t de sedimentos removidos em sua extensão. Os
dados obtidos demonstraram o potencial que a operação de nivelamento possui em produzir sedimentos, assim esta operação deve ser planejada e analisada como qualquer outra atividade de manejo florestal para minimizar a extensão de seus possíveis impactos na paisagem.

Palavras-Chave: | Estrada florestaL; Maintenance; Remoção de sedimento; Removed sediments.
Thesagro: | Manutenção.
Thesaurus Nal: | forest roads.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)