Data/hora: 09/06/2024 04:05:00

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 29/09/1997
Data da última atualização: | 11/01/2023
Autoria: | TUCCI, C. E.; LOPES, M. S.; LANNA, A. E.; SILVEIRA, G. L.; GODOY, P. R. C.
Título: | Gerenciamento da navegacao do rio Jacui: I- Ajuste do modelo matematico.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia, Rio de Janeiro, v.4, n.1, p.5-36, 1986.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O rio Jacui possui no seu trecho superior quatro aproveitamentos para energia eletrica e no seu trecho inferior 3 barragens de navegacao. Existe um conflito entre os dois tipos de uso da agua, ja que a barragem a jusante do sistema de hidroeletrica funciona com producao de ponta, oscilando consideravelmente os niveis durante o periodo de estiagem, o que dificulta a navegacao no seu trecho inferior. Para estudar o comportamento do escoamento no trecho inferior do rio Jacui e estabelecer as condicoes de operacoes das comportas de navegacao do sistema foi utilizado um modelo hidrodinamico. Este modelo resolve as equacoes de Saint Venant por um metodo de diferencas finitas implicito progressivo. A metodologia, a discretizacao do sistema fluvial e o ajuste dos parametros sao descritos neste artigo. Nos artigos seguintes sao descritas a metodologia de estabelecimento das curvas de descargas das barragens de navegacao e a operacao deste sistema atraves do modelo com vistas a otimiza-lo.
Palavras-Chave: | Recursos naturais; Rio Jacui.
Thesagro: | Água; Barragem; Hidrogeologia; Modelo Matemático; Navegação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (2516-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS