Data/hora: 05/06/2024 13:12:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	GIULIANO, A. D.; LOTUFO, R. A.; LOMBARDI NETO, F.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	USP-IFSC; UNICAMP-FEE; IAC-SCS; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Monitoramento do destino de um soluto orgânico, em meio poroso e simulação através de um modelo de previsão.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 22., out. 1994, Florianopolis, SC. Programacao e resumos... Florianopolis: UFSC-Centro Tecnologico, 1994. p. 16.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A descricao e o modelamento do transporte de solutos em meios porosos e assunto da mais alta relevancia e atualidade da pesquisa cientifica, tanto basica como aplicada. Enormes dificuldades metodologicas, tanto do ponto de vista teorico como experimental, ainda persistem, por melhores que tenham sido as contribuicoes dos cientistas nessa area. Desafios existem, particularmente na descricao fisica dos processos de transporte envolvidos. No XXI ENEMP, o modelo matematico LEACHM-P foi apresentado como uma ferramenta capaz de silular, atraves dos seus dados de saida, a percolacao de solutos organicos atraves de um meio poroso natural. Neste trabalho, utilizando-se o modelo de previsao e nove lisimetros de 1m de diametro por 45,90 e 180cm de profundidade foi monitorado o destino do herbicida atrazina, em tres solos caracteristicos do Estado de Sao Paulo. O monitoramento foi feito atraves de dois tensiometros instalados em cada lisimetro. Os mesmos foram isntalados a 15,35,70 e 160cm. A partir dos dados de laboratorio, foi obtida a curva de retencao para cada um dos solos. Tambem foi obtida, a partir dos lisimetros, a curva de potencial matricial em funcao do tempo para cada solo. Utilizando-se o modelo, foram simuladas as curvas de concentracao em funcao do tempo e da profundidade. Amostras de solucao de solo contendo atrazina foram coletadas dos lisimetros e submetidas a analise cromatografica. Apos isso, espera-se validar os resultados simulados com aqueles obtidos experimentalmente.	
Palavras-Chave: 	Destino; Meio poroso; Modelo; Monitoramento; Orgânico; Previsão; Soluto.	
Thesagro: 	Atrazina; Simulação; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5382-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00033 -  - 1994.00033 - DIS