Data/hora: 15/06/2024 12:26:55

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 07/06/1996
Data da última atualização: | 17/01/2023
Autoria: | MARQUES, A. A. F.; MACEDO, I. P. de; MARINHO, J. M. L.; OLIVEIRA, R. R. de.
Título: | Eletro-resistividade aplicada a prospeccao de agua subterranea na Chapada do Araripe- CE.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGUAS SUBTERRANEAS, 3., 1984, Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza: DNOCS, 1984. v.2, p.269-284.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho teve por objetivo a prospeccao de agua subterranea nos arenitos da Formacao Exu, utilizando-se o metodo geofisico classico de resistividade eletrica. Foram executadas 60 sondagens eletricas verticais, as sondagens foram interpretadas pelo metodo do ponto auxiliar e os parametros resultantes foram ajustados por um programa de computador. O trabalho visa, principalmente, a captacao da agua subterranea a uma profundidade inferior a 40 m.
Palavras-Chave: | Cacimba; Ceara; Chapada do Araripe; Crato; Formacao Exu; Jardim Barbalha; Recursos naturais.
Thesagro: | Estratigrafia; Geologia; Hidrogeologia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (4356-1) - ADD - PL - PP - 551.49 - C749a - 19860586 - DIS