Data/hora: 23/05/2024 13:48:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.; MASSAROPPI, M. R. C.; MACHADO, S. A. S.; MAZO, L. H.; AVACA, L. A.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Determinação polarográfica de isotermas de adsorção do herbicida atrazina em solos.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 17., maio 1994, Caxambu, MG. Livro de resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Quimica, 1994.	
Páginas: 	Nao-paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Ref.QA-123.	
Conteúdo: 	O teste de adsorcao de pesticidas em solos utilizado no Brasil (adotado pelo IBAMA) baseia-se nas isotermas de adsorcao de Freundlich. O coeficiente linear (K, micrograma/grama) da reta, obtido entre o logaritmo da quantidade adsorvida por massa de solo e o logaritmo da concentracao da substancia em equilibrio com o solo, fornece o grau de adsorcao do referido pesticida no solo: pequena (0-24 microgramas/grama), media (25-49 microgramas/grama), grande (50149 microgramas/grama) e elevada (maior que 150 microgramas/grama). A tecnica padrao de analise sugerida pelo IBAMA e a do radiocarbono marcado (C-14), medido com cintilador liquido. Como alternativa a esse metodo, neste trabalho foi utilizada a tecnica de polarografia de pulso diferencial (PPD) para a determinacao da atrazina em solucao do solo, em amostras contendo 0,1; 1; 5; 10 e 20 microgramas/ml de atrazina. As amostras foram preparadas na proporcao de 2g de solo para 20ml de solucao de CaCl2 (0,01M), agitadas mecanicamente por 24h e centrifugadas a 15000 rpm por 15 min. As medidas por polarografia foram realizadas com 10ml de cada amostra, apos acidula-las com H2SO4 para pH 2.3. Os resultados obtidos mostram que o metodo utilizado pode, com vantagens como a rapidez nas analises e baixos custos, substituir o convencional do IBAMA.	
Palavras-Chave: 	Determinação; Voltametria.	
Thesagro: 	Água; Análise; Atrazina; Herbicida; Método; Polarografia; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5410-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00075 -  - 1994.00075 - DIS