Data/hora: 03/06/2024 14:06:36

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 21/07/2008
Data da última atualização: | 21/07/2008
Autoria: | MANFREDI, M.; COLODETTE, J. L.; MILAGRES, F. R.; OLIVEIRA, R. C.; XU, E. C.
Título: | Efeito da adição de pasta APMP de eucalipto nas propriedades da polpa kraft branqueada de Pinus radiata.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 14, n. 2, p. 113-117, abr./jun. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Polpas kraft de Pinus spp são usadas em larga escala para a fabricação de papéis de alta resistência. A qualidade dessas polpas tem sido aperfeiçoada pelo avanço nos programas de qualidade da madeira e pela escolha de espécies de Pinus spp mais
adequadas. A qualidade de papéis produzidos de fibras de Pinus spp pode ser melhorada ainda mais pela mistura com outras fibras. A mistura de fibras de Pinus spp com fibras curtas tem sido prática comum. Neste estudo foi avaliado o impacto da mistura de pasta
mecânica de eucalipto de alta alvura, em diferentes proporções (10 a 40% de substituição), proveniente do processo de polpação PRC APMP, nas propriedades da polpa kraft branqueada de Pinus radiata. As misturas de polpa foram refinadas em moinho PFI e avaliadas quanto às suas principais propriedades físicas. Verificou-se que a mistura de pasta mecânica aumentou a força de ligação entre as fibras kraft de Pinus radiata. Para um mesmo índice de tração, o índice de rasgo e a opacidade aumentaram com o aumento da proporção de pasta mecânica. Concluiu-se que algumas propriedades da polpa kraft de Pinus radiata podem ser melhoradas pela adição de até 30% de pasta mecânica de eucalipto.

Palavras-Chave: | P-RC APMP; Propriedade.
Thesagro: | Celulose; Pinus Radiata; Polpa.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (43169-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS