Data/hora: 13/06/2024 17:59:29

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves.
Data corrente: | 21/12/2017
Data da última atualização: | 21/12/2017
Autoria: | MARCHIORO, V.
Afiliação: | VANESSA MARCHIORO, UFFS/Erechim.
Título: | Digestão anaeróbica em estado sólido de cama de aviário a diferentes razões de substrato/inóculo e intervalos de recirculação.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | 2017.
Páginas: | 53 f.
Descrição Física: | Dissertação (Pós-graduação em Ciência e Tecnologia ambiental) - Universidade Federal da Fronteira Sul, Erechim.
Idioma: | Português
Notas: | Orientador: Airton Kunz.
Conteúdo: | Este estudo avaliou como as condições operacionais proporção substrato/inóculo e recirculação do digestato influenciam no rendimento de biogás, metano e na concentração de amônia livre pelo processo de digestão anaeróbia em estado sólido da cama de aviário. Testes experimentais foram conduzidos utilizando-se um delineamento composto central (DCC) (2²) sendo quatro ensaios nos pontos fatoriais e três nos pontos centrais, utilizando cama de aviário como substrato, coletado após 12 ciclos de produção de frangos de corte (ST = 76% (m.m-1)). Foram testados três proporções de substrato/inóculo (1:1; 1:1,66 e 1:3) e três intervalos diários de recirculação (2, 3 e 4) durante 15 min cada. Foram operados três reatores a temperatura mesófilica (37 °C) e realizados sete ensaios experimentais com tempo de retenção de 30 dias cada. Os maiores rendimentos de biogás e metano (182,77 LNbiogás.kgSVadic 1 e 74,06 LNmetano.kgSVadic -1 respectivamente) foram obtidos para a proporção substrato/inóculo de 1:3 com recirculação de digestato de quatro vezes ao dia. A recirculação do digestato foi a variável que influenciou na concentração de amônia livre, os ensaios que foram recirculados com mais frequência apresentaram menores concentrações (abaixo de 80 mg.L-1). O processo apresentou elevadas concentrações de sulfeto de hidrogênio, entre 1106 a 4000 mg.L-1. As concentrações encontradas neste estudo foram maiores das citadas por outros autores como inibitórias ao processo, indicando que o H2S foi um composto inibitório da metanogênese, interferindo no rendimento de metano.
Palavras-Chave: | Amônia livre; Cama de frango; Rendimento de biogás e metano; Sulfeto de hidrogênio.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)
Exemplares: | CNPSA - (21256-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS