Data/hora: 07/06/2024 05:31:33

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 17/08/2009
Data da última atualização: | 20/08/2009
Autoria: | GRAH, V. de F.; RODRIGUES, L. N.; MARIOTI, J.; C. FILHO, R. G. da; AZEVEDO, J. A. de.
Afiliação: | Vanessa de F. Grah, bolsista; Lineu Neiva Rodrigues, CPAC; Juliana Marioti, bolsista; Ricardo G. da C. Filho, bolsista; Juscelino Antonio de Azevedo, CPAC.
Título: | Avaliação da uniformidade e do manejo da irrigação localizada realizada por pequenos produtores na bacia hidrográfica do Rio Buriti Vermelho.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 38., 2009, Juazeiro, Petrolina. Planejamento da bacia hidrográfica e o desenvolvimento da agricultura: anais. Juazeiro, Petrolina: UNIVASF: Embrapa Semiárido: CEFET: SBEA, 2009. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A crescente preocupação da sociedade com o uso adequado dos recursos hídricos aliada ao fato da agricultura irrigada ser a maior usuária consuntiva das águas de mananciais, tem levado os especialistas a procurarem um maior entendimento sobre o comportamento dos sistemas irrigados em diferentes ambientes, buscando alternativas técnicas para otimizar o uso da água de forma a garantir a sustentabilidade da agricultura irrigada. O presente trabalho objetivou avaliar a uniformidade de aplicação de água e o manejo da irrigação praticada por pequenos produtores rurais na Bacia Hidrográfica do Rio Buriti Vermelho, localizada no Distrito Federal. Para isto quatro sistemas de irrigação por gotejamento e um por microaspersão foram avaliados. O desempenho dos sistemas foi avaliado por meio da análise dos coeficientes de variação das vazões (CVq) nas linhas e entre as linhas de irrigação. O coeficiente de uniformidade de distribuição foi utilizado para avaliar a uniformidade de aplicação de água e o índice de adequacidade o manejo da irrigação. Observou-se, para a maioria dos casos, elevados valores de CVq na linha e entre linhas de irrigação. Verificou-se que apenas um sistema de irrigação por gotejamento e o sistema por microaspersão estão operando com uniformidades acima da considerada adequada para este tipo de irrigação. Em três casos foram observados déficit hídrico e em dos perdas de percolação.
Palavras-Chave: | CUC.
Thesagro: | Cerrado; Irrigação; Recurso Hídrico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (30768-1) - UPC - PL - -- - CRI264 -  - CRI264 - DIS