Data/hora: 03/06/2024 06:29:40

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 20/05/1998
Data da última atualização: | 14/06/2018
Autoria: | FEITOSA FILHO, J. C.; MEDEIROS, J. F. de; BOTREL, T. A.; PINTO, J. M.
Afiliação: | JOSE MARIA PINTO, CPATSA.
Título: | Avaliacao de um injetor Venturi funcionando para aeracao de agua.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 26., 1997, Campina Grande. Anais... Campina Grande: SBEA: UFPB, 1997.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivando avaliar um injetor Venturi p ara realizar aeração de água, conduziu-se um experimento no Laboratório de Hidráulica da ESALQ-USP co m injetor Venturi dotado de câmara de mistura com diâmetros de entrada e saída d e 20 mm e diâmetro interno do bocal de 7,1 mm, instalado em série à linha de abastecimento de um sistema de tubos perfurados submersos. Trabalhou-se com pressões de serviço variando de 49,0 até 269,5 kPa, com incrementos de 24,5, produzindo-se, portanto, diferentes vazões motrizes. Mediu-se as vazões succionadas d e ar in corporado na água, diferenciais de pressões e rendimento p ara cada pressão de serviço e definiu-se equações representativas para diferentes relações. Os rendimentos oscilaram entre 5,72 e 9,58% com média de 7,25%, e que a vazão de ar incorporada à água pode ser estimada em função do diferencial de pressão entre a entrada e saída do Venturi por uma relação linear.
Palavras-Chave: | Avaliacao; Evaluation; Injector; Injetor.
Thesagro: | Aeração; Água.
Thesaurus Nal: | aeration; water.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/7165/1/OPB1231.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7165-1) - UPC - AA - CD - 07 -  -  - DIS