Data/hora: 09/06/2024 00:37:50

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria Tropical.
Data corrente: | 19/12/2018
Data da última atualização: | 19/12/2018
Autoria: | LEITAO, R. C.; VASCONCELOS, E. A. F.; VIANA, M. B.; VALE, M. S.; MEDERO, R. I. D.; PINHEIRO, G. C.; FREITAS, I. B. F.; DANTAS, L. P.; NUNES, V. F.; SANTAELLA, S. T.
Afiliação: | RENATO CARRHA LEITAO, CNPAT; Eduardo Augusto Felipe de Vasconcelos, Universidade Estadual do Ceará - UECE; Michael Barbosa Viana, Universidade Federal do Ceará - UFC; Maria do Socorro Vale, Universidade Federal do Ceará - UFC; Rosemeri Ines Dams Medero, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP; Gleycielle Cavalcante Pinheiro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE; Isabele Baima Ferreira Freitas, Universidade Federal do Ceará - UFC; Leonardo Pestana Dantas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE; Vanja Fontenele Nunes, Universidade Federal do Ceará - UFC; Sandra Tédde Santaella, Universidade Federal do Ceará - UFC.
Título: | Produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol oriundo de biodiesel.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2018.
Páginas: | 41 p.
Série: | (Embrapa Agroindústria Tropical. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 180).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O glicerol oriundo da produção de biodiesel é uma fonte renovável de carbono para produzir energia via digestão anaeróbia. O objetivo deste trabalho foi maximizar a geração de energia por meio da produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol residual proveniente da indústria de biodiesel. Utilizaram-se dois reatores UASB, em escala de laboratório, sendo um hidrogenogênico e outro metanogênico.
Thesagro: | Biocombustível; Biogás; Digestão Anaeróbia; Glicerina.
Thesaurus Nal: | Anaerobic digestion; Biofuels.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/189013/1/BPD18032.pdf
Registro original: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)
Exemplares: | CNPAT - (15813-1) - UMT - FL - DD -  -  - 2018.0279 - DIS