Data/hora: 01/06/2024 23:53:08

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 23/12/1997
Data da última atualização: | 13/07/2009
Autoria: | ALVES, R. M.; MELO, A. H. de; ZAMBALDE, A. L.
Título: | SISCOSAN - software para o dimensionamento de fossa séptica e filtros anaeróbios, utilizando linguagem orientada a objetos.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA APLICADA A AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA ,1., 1997, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Agrosoft: CTSOFT: SBI-AGRO, 1997.
Páginas: | 239-244
Idioma: | Português
Notas: | Agrosoft 97.
Conteúdo: | Desenvolvendo-se um programa, em linguagem orientada a objetos, capaz de fornecer todos os dados ao Engenheiro Agrícola ou usuário, para o dimensionamento de fossas sépticas e filtros anaeróbicos, de maneira simples e rápida, visto a importância destes no meio rural. O tanque séptico e uma unidade de estanque que se destina ao tratamento local, em residências, postos isolados, pequenas fábricas e principalmente em edificações na zona rural, sendo uma unidade de escoamento horizontal e continuo, que realiza a separação de sólidos e pesados, decompondo-o em meio anaeróbio.
Palavras-Chave: | Agroinformática; Dimensionamento; Filtros anaeróbios; Informática agropecuária; Linguagem orientada a objetos; SISCOSAN; Sistema de controle sanitário; Software.
Thesagro: | Fossa Séptica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (6258-1) - ADD - PL - -- - 630.285 - CON - 1997.00014 - DIS