Data/hora: 19/06/2024 05:28:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	14/12/1994	
Data da última atualização: 	30/04/2020	
Autoria: 	PREVEDELLO, C. L.; REICHARDT, K.; CORDEIRO, D. G.; MELO, E. F. R. Q.; SCHEFFER, M.	
Afiliação: 	CELSO LUIZ PREVEDELLO, Universidade Federal do Parana - UFPR/Departamento de Engenharia e Tecnologias Rurais - SCA; KLAUS REICHARDT, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/Departamento de Fisica e Meteorologia; DIVONZIL GONÇALVES CORDEIRO, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/Departamento de Fisica e Meteorologia; FÁTIMA REGINATO QUEVEDO MELO, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/Departamento de Fisica e Meteorologia; MARIANE SCHEFFER, Universidade Federal do Parana - UFPR.	
Título: 	Gradiente unitário do potencial hidráulico como fonte de erro na obtenção da condutividade hidráulica em solo não-saturado.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 2, p. 275-280, fev. 1994.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Unit gradient of the hydraulic potential as a source of error in obtaining the hydraulic conductivity of an unsaturated soil.	
Conteúdo: 	Com base na tecnica do perfil instanteneo foi conduzido um experimento de redistribuicao da agua em colunas de solo homogeneo, visando avaliar a magnitude dos erros envolvidos na obtencao da condutividade hidraulica em funcao da umidade, quando se adota a aproximacao do gradiente de potencial hidraulico unitario. Concluiu-se que dentro dos limites da umidade ocorridos no experimento, os erros na obtencao da condutividade hidraulica pela adocao do gradiente unitario foram crescentes com o decrescimo da umidade, chegando a subestima-la em ate 73%.	
Palavras-Chave: 	Distribution; Gradiente unitario; Hidraulic conductivity; Redistribuicao; Saturation.	
Thesagro: 	Água; Condutividade Hidráulica; Saturação; Solo.	
Thesaurus Nal: 	soil; water.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212663/1/Gradiente-unitario-do-potencial-hidraulico.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	CPATC - (2132-1) - ADD - AP - -- - AP630.5 - P - AP630.5 - DIS
AI-SEDE - (64631-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS