Data/hora: 02/06/2024 18:03:12

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 06/10/2003
Data da última atualização: | 21/07/2010
Autoria: | YASSUDA, M. T.; MELO, W. L. de B.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Desenvolvimento de uma metodologia baseada na técnica fotoacústica para determinar porosidades em membranas vítreas porosas.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2002.
Páginas: | 14 p.
Série: | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 1).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho trata do desenvolvimento de um método fotoacústico para a determinação da porosidade de membranas vítreas, as quais são utilizadas como meios filtrantes. As membranas foram produzidas com diferentes porcentagens de poros: 10%, 20%, 30% e 40%, através da técnica de preenchimento. Após a sinterização das membranas, dois diferentes processos independentes foram realizados para a eliminação do material inerte e uniformização da espessura: i) membranas primeiro lavadas e depois lixadas; ii) membranas primeiro lixadas e depois lavadas. As medidas fotoacústicas das membranas com diferentes porosidades foram obtidas nas condições de varredura de freqüência de modulação de 12 a 500 Hz e utilizando-se a luz branca. O desenvolvimento da metodologia consiste em utilizar dois tipos de suporte de amostra, um denominado por "branco" e outro por "preto", para as medidas fotoacústicas. Para cada amostra nos suportes citados, as amplitudes dos sinais fotoacústicos foram diferentes durante a varredura de freqüência de modulação da luz. Estas amplitudes foram relacionadas entre si e normalizadas pela massa da membrana. Todo este procedimento foi aplicado a todas as membranas, possibilitando a distinção entre aquelas de diferentes porosidades.
Palavras-Chave: | Meio filtrante; Membrana vítrea; Método fotoacústico.
Thesagro: | Porosidade.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/8124/1/BPD01_2002.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8124-1) - UMT - FL - -- - PROCI-2002.00146 - YAS - 2002.00146 - DIS