Data/hora: 20/05/2024 15:09:25

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 09/04/1992
Data da última atualização: | 19/01/2007
Autoria: | MESQUITA, C. de M.
Título: | Manejo da cultura do arroz de sequeiro: colheita - mecanizacao.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | In: FERREIRA, M. E.; YAMADA, T.; MALAVOLTA, E. (Ed.). Cultura do arroz de sequeiro: fatores afetando a produtividade. Piracicaba: Instituto da Potassa e Fosfato / Instituto Internacional da Potassa, 1983.
Páginas: | p.367-386.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A mecanizacao da cultura do arroz de sequeiro tem lugar em todas as suas fases, recebendo atencao especial da colheita o que, entretanto, nao acontece de modo generalizado. Dai a "perda na colheita". Estima-se que 2,3 milhoes de hectares (metade da area cultivada) sao colhidos mecanicamente nos estados de GO, MA, MT, MG, MS e PR. As perdas sao da ordem de uns 02 sacos por hectare e equivalentes a 25 bilhoes de cruzeiros. As causas das perdas na colheita mecanica tem a seguinte distribuicao: antes da colheita - 19%; na plataforma de corte - 45%; nos mecanismos internos - 36%. As perdas antes da colheitas sao devidas ao atraso na realizacao da mesma. A reducao das perdas na colheita comeca com o preparo adequado do solo e termina com a regulagem da colhedeira,passando pelo plantio de sementes de boa qualidade, por densidade satisfatoria da populacao, tratos culturais, fatores esses que permitem obter uma lavoura bem estabelecida e uniforme.
Thesagro: | Arroz Sequeiro; Cerrado; Colheita; Equipamento; Manejo do Solo; Mecanização; Oryza Sativa; Perda; Plantio; Semente.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (4073-1) - ADD - PL - -- - CRI2418 -  - CRI2418 - DIS