Data/hora: 06/06/2024 05:27:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	27/05/1994	
Data da última atualização: 	27/05/1994	
Autoria: 	MORAES, R. O.; CAPALBO, D. M. F.; PARK, K. J.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPMA.	
Título: 	Secagem de Bacillus thuringiensis visando a manutencao da viabilidade microbiana.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO DE CONTROLE BIOLOGICO, 4., 1994, Gramado. Anais: Sessao de Posteres. Pelotas: EMBRAPA-CPACT, 1994.	
Páginas: 	p.79	
Série: 	(EMBRAPA-CPACT. Documentos, 5).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Bacillus thuringiensis (Bt), uma bacteria utilizada em controle biologico de lepidopteros, e produzida atraves de fermentacao submersa ou semi-solida. Apos fermentacao um dos maiores problemas encontrados e a recuperacao desse produto biologico, que e separado do caldo fermentado, usualmente por centrifugacao, formulado e seco. A secagem de materiais biologicos demanda cuidados especiais principalmente naqueles casos em que a viabilidade microbiana deve ser mantida. Este e o caso do Bt, cuja toxina e o complexo esporo-cristal, ambos termo-sensiveis. Neste trabalho foi estudada a secagem do material fermentado apos centrifugacao e pre-formulacao, tendo em vista a manutencao da viabilidade microbiana do Bt. Usaram-se dois processos de secagem: por atomizador e por secador convencional, sendo determinado o valor D que e o tempo de reducao decimal, parametro importante definido na termobacteriologia. As temperaturas de ar de entrada utilizadas para o atomizador foram 120 graus C, 150 graus C e 180 graus C, enquanto que na secagem convencional as temperaturas foram de 50 graus C, 70 graus C e 90 graus C. A viabilidade relativa decresceu com a elevacao da temperatura na secagem por atomizacao sendo encontrados valores D iguais a 9,49 s, 5,88 s e 3,43 s. Na secagem convencional, que durou 22,5 horas, foi observada uma diminuicao de viabilidade a 90 graus C, com um valor D igual a 5,86 h, tendo-se obtido a manutencao da viabilidade a 50 graus C e 70 graus C sendo os valores D iguais a 37,77 h e 28,56 h, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Viabilidade microbiana.	
Thesagro: 	Bacillus Thuringiensis; Bactéria; Controle Biológico; Inseto; Manutenção; Praga; Secagem.	
Thesaurus Nal: 	Lepidoptera.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (2562-1) - ADD - PL - -- -  -  -  - DIS