Data/hora: 08/06/2024 04:09:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 09/02/2015
Data da última atualização: | 31/07/2015
Autoria: | SILVA, E. N. da; MACHADO, C. C.; FIEDLER, N. C.; FERNANDES, H. C.; PAULA, M. O. de; CARMO, F. C. do; MOREIRA, G. R.; COELHO, F. E.
Título: | Avaliação de custos de dois modelos de Harvester no corte de eucalipto.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 3, p. 741-748, jul./set. 2014.
Idioma: | Português
Notas: | Nota técnica.

Conteúdo:

O presente estudo teve o objetivo de realizar a avaliação de custos de dois modelos de harvester, na colheita
de madeira de eucalipto. A pesquisa avaliou a derrubada e o processamento da árvore, com idade de 6 anos,
no sistema de toras curtas, para dois modelos de harvester, em áreas localizadas nos municípios de Conceição
da Barra ? ES e Caravelas ? BA. Avaliaram-se dois modelos de harvester, PC-228 SHO e PC-200 LC, da
marca Komatsu. As informações foram coletadas durante um período de 6 meses, que compreende os meses
de março a agosto de 2010, pelo método de censo. Calcularam-se os custos operacionais dos dois modelos
de harvester, pelo método contábil, o qual utiliza valores estimados em reais. Realizou-se ainda a análise
de sensibilidade de custos para os elementos que mais contribuem com o custo final. Obteve-se o custo
operacional para os modelos PC 200 e PC 228 de R$ 156,95 e R$ 168,84 por hora efetiva, respectivamente.
Em relação aos custos operacionais totais, os custos mais significativos foram: combustível, manutenção
e reparos e depreciação, com 24,41%, 22,39% e 19,08%, respectivamente. Na análise de sensibilidade,
simulando uma situação em que a empresa consiga uma economia real de 10% em cada um desses itens, a
mesma poderá obter uma redução no custo de produção em 7%, para as duas máquinas avaliadas.

Palavras-Chave: | Colheita mecanizada; Harvester; Tempos e produtividade florestal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53349-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS