Data/hora: 27/05/2024 10:37:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	RIBEIRO JUNIOR, E.; MUCHERONI, M. L.; CRUVINEL, P. E.	
Afiliação: 	UFSCar; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Discriminação de aspereza em texturas usando medidas no espectro de potência.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP SOBRE VISAO CIBERNETICA, ago. 1994, Sao Carlos, SP. Sao Carlos: USP-IFSC, 1994.	
Páginas: 	p.87-93.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho aborda a implementacao de um metodo de analise espectral em estacoes de trabalho SUN-SPARC em ambiente operacional UNIX, objetivando a analise de caracteristicas visuais de texturas. Tais caracteristicas sao extraidas utilizando-se medidas feitas sobre o espectro de potencia da imagem. A caracteristica analisada neste trabalho e a aspereza de imagens texturais. A aspereza, assim como outros atributos de uma imagem, esta diretamente relacionada com a distribuicao frequencial de energia dada pelo espectro de potencia. Os metodos espectrais mostram-se eficientes na analise de texturas naturais, as quais sao geralmente randomicas. As texturas mais asperas tendem a possuir maior concentracao de energia em baixas frequencias, enquanto que as texturas finas possuem mais concentracao em altas frequencias. A estimacao e feita utilizando-se o procedimento de Blackman-Tukey e transformada rapida de Fourier. Os resultados sao dados por histogramas, os quais possibilitam que seja verificada a distribuicao de energia no espectro estimado. Sao apresentados resultados que mostram ser o metodo satisfatorio para a medida de aspereza de imagens texturais.	
Palavras-Chave: 	Aspereza; Espectro; Estação de trabalho; Imagem; Potência; Técnica.	
Thesagro: 	Análise; Método; Textura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5414-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00066 -  - 1994.00066 - DIS