Data/hora: 01/06/2024 08:08:26

Biblioteca(s): | Embrapa Hortaliças; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 24/10/2005
Data da última atualização: | 21/06/2006
Autoria: | MEDEIROS, J. F.; SILVA, J. N.; OLIVEIRA, F. A.; NASCIMENTO, K. C. N. S.; LEVIEN, S. L. A.; DUTRA, I.
Título: | Evaporação do melão pele-de-sapo irrigado com diferentes lâminas e fertirrigado com diferentes doses de nitrogênio e potássio.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Item, Brasília, DF, n. 67, p. 68-71, set. 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O experimento foi conduzido de setembro a novembro de 2004, em fazenda da região, produtora de melão do Agropolo Assu-Mossoró. Teve como objetivo avaliar a evapotranspiração (ET) do meloeiro cultivado sob diferentes doses de nitrogênio e potássio (N1 K1 , N2K2, N3K3, NOK2 e N2KO, em que 0, 1, 2 e 3 denotam 0, 67%, 100% e 133% das doses " de N e K aplicadas pelos produtores -130 e 260 kg/ ha, respectivamente), e diferentes lâminas de irrigação (L1=0,7LTI, L2=0,9LTI e L3=1,1LTI, sendo LTI a lâmina total de irrigação estimada, considerando uma eficiência de irrigação de 91%), representando cada experimento. A ET foi estimada pelo balanço hídrico para cada semana. Para medição dos componentes armazenamento e percolação subterrânea utilizaram-se uma bateria de três tensiômetros para cada parceIa.  A evapotranspiração variou entre as doses de nitrogênio e potássio aplicada em fertirrigação, dependendo da lâmina de irrigação. O Kc da cultura diminuiu com a redução da lâmina de irrigação e com a redução da dose de N.
Palavras-Chave: | Evapotação; Lâmina de água; Nutrientes.
Thesagro: | Balanço Hídrico; Cucumis Melo; Evaporação; Fertirrigação; Manejo de Água; Melão; Nitrogênio; Nutriente; Potássio.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Hortaliças (CNPH)

Exemplares:

CPATSA - (32277-1) - ADP - AP - PP - 631.705 -  -  - DIS
CNPH - (31458-1) - ADD - AP - -- - 631.705 -  -  - DIS